[bookmark: _GoBack]劳动防护用品采购清单一共有71项，本项目为单价报价，具体货物、质量明细如下：
	序号
	货物名称
	货物要求
	品牌
	型号
	预估数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	劳保鞋
	1.材质:双密度聚氨酯鞋底，反绒皮和透气网眼织物缝制鞋面，钢制防砸鞋头；
2.功能：防砸、防刺、防滑、防静电、耐油污；
3.鞋底在瓷砖上测定的摩擦系数：后跟向前滑动≥0.29；水平向前滑动≥0.32；
4.鞋帮撕裂强度：皮革撕裂力≥220N；
5.鞋帮拉伸性能：抗张强度≥16N/mm²；
6.符合GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》标准，需提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告；
7.需提供样品。
	
	
	200
	双
	
	

	2
	低压绝缘鞋（6KV)
	1.材质:反绒皮和透气网眼织物缝制鞋面+双密度聚氨酯PU鞋底+3D网状内衬+大力棉和海波丽符合鞋垫，耐油污，防滑、耐脏，绝缘6KV防护；
2.100%不含金属材质；
3.鞋底在瓷砖上测定的摩擦系数：后跟向前滑动≥0.3；水平向前滑动≥0.32；
4.鞋帮撕裂强度：皮革撕裂力≥235N；
5.鞋帮拉伸强度：抗张强度≥15.4N/mm²；
6.符合国标标准GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准，需提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告；
7.需提供样品。
	
	
	80
	双
	
	

	3
	高压绝缘靴
	1.规格尺寸：筒高约24CM，码数范围为37-45码；
2.材质：优质进口天然橡胶；
3.基本功能：防水、防滑、电绝缘；适用于工频电压25KV；
4.执行标准：GB21148-2020
5.需提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告
	
	
	30
	双
	
	

	4
	高压绝缘手套
	1.天然橡胶材质，采用干胶硫化技术制成；
2.规格：25kv；
3.抗撕裂、韧性强；
4.适用于机械维修、化工场所、电力等工作场所；
5.长度：41cm；
6.执行标准:GB/T17622-2008；
7.需提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告
	
	
	30
	双
	
	

	5
	安全帽
	1.防撞击，透气款安全帽，V型结构设计，两侧插孔，帽衬采用旋钮式；
2.材质：PE，印深水生态logo及字；
3.明黄、纯白颜色可选；
4.提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告；
5.符合：GB 2811-2019《头部防护 安全帽》标准规定的要求。
6.提供符合《深圳市安全帽产品质量监督抽查实施规范》(2025年版)的报告；
7.需提供样品。
	
	
	200
	顶
	
	

	6
	安全帽支架+面屏
	1.面屏采用PC材料，附带铝边用于防护颗粒、液体飞溅、热和冲击；
2.支架材质：塑料圆形卡槽，带有弹簧，可牢固安装在安全帽上防护面屏可以翻起定位在任何位置；
3.符合GB14866-2023《眼面防护具通用技术规范》，提供检测报告。
	
	
	200
	套
	
	

	7
	反光背心
	1.符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求；
2.符合GB 20653-2020 《防护服装 职业用高可视性警示服》要求；
3.面料:100%涤纶针织布，荧光绿；
4.反光材料：3M视觉丽反光材料；
5.甲醛含量不高于60mg/kg；
6.提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告；
7.需提供样品。
	
	
	100
	件
	
	

	8
	反光衣
	1.款式：套头款；
2.面料：荧光橘红140克空中空网布，黄色晶格耐寒零下15度，反光系数≥600cd/lx·m²；
3.需提供样品。
	
	
	200
	件
	
	

	9
	反光雨衣
	1.聚氨酯湿法涂层雨衣布:100%涤纶300D*280D*48F，PU透湿白胶；
2.涤纶网眼布:56dtex/24f涤纶长丝,网眼结构三空一，质量≥45g/㎡；
3.★颜色:荧光桔红；
4.耐光色牢度亮度因子荧光红达到0.4
5.有害物质不含甲醛，有机锡，偶氮等有害物。
6.耐摩擦色牢度：≥3级；
7.洗涤色牢度、干洗及热压变色≥4级；
8.织物断裂强度>400N；
9.★织物耐静水压10000mmH20；
10.防水性能符合：GB/T4744-2013标准，附检测报告
警示条符合：GB20653-2020标准，附检测报告；
11.织物防泼水成水珠状，织物表面不吸水
12.含印深水生态字及logo，字体清晰不掉色
13.含手机防水袋
14.需提供第三方检测机构检测报告，并在报告内标注5-10项该参数所在位置；
15.需提供样品。
	
	
	200
	套
	
	

	10
	水鞋
	1.外底耐磨性能:磨耗量≤45mm³；
2.耐黄变性能：4-5级；
3.外底防滑性能≥0.6；
4.材质：PVC一次成型+棉内衬；
5.筒高38cm左右；
6.符合HG/T 3084-2023标准，需提供检测报告。
	
	
	100
	双
	
	

	11
	防化学品靴
	1.材料:PVC+特种专用材料;内里采用抗菌涤棉布;钢包头钢底；
2.性能：防砸、防刺穿、防化学品；
3.筒高：39cm左右；
4.抗冲击性：最小间距/mm：≥23.0；
5.耐压力性：最小间距/mm：≥22.0；
6.刺穿力：﹥1500N；
7.经96%硫酸及40%氢氧化钠溶液降解处理后鞋底撕裂强度（KN/m）：≥8；
8.经96%硫酸及40%氢氧化钠溶液降解处理后鞋帮撕裂强度（%）:≥80；
9.经96%硫酸及40%氢氧化钠溶液降解处理后鞋帮扯断伸长率（%）:≥80；
10.符合GB 21148-2020《足部防护安全鞋》、GB 20265-2019《足部防护 防化学品鞋》标准，需提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	
	
	50
	双
	
	

	12
	氯丁橡胶防护手套
	1.材质:100%氯丁橡胶；
2.颜色:黑色；
3.尺寸:长38cm，厚度0.78mm；
4.性能：重型氯丁橡胶高性能防化，耐油、耐热、防化学品、灵巧舒适；
5.符合GB28881-2023《手部防护化学品及微生物防护手套》标准。
	
	
	50
	双
	
	

	13
	防割手套
	1.颜色：黄蓝
2.涤棉材质；
3.手掌含有掌浸乳胶涂层；大拇指全浸胶；
4.独特的表面纹理，抓握力好，能够抓住表面油性或潮湿的物品，指尖和拇指缝涂层可减少受力点处磨损；
5.单位：双。
	
	
	50
	双
	
	

	14
	一次性乳胶手套
	1.材质: 合成乳胶材料，胶体燕麦涂层技术；
2.左右手通用；
3.抗拉强度:最小18MPa(老化前)；
4.口部卷边设计，易穿戴防止回滚；
5.手套外表面带纹理，增加摩擦系数，有利于抓取；
6.无粉尘；
7.非无菌，一次性使用手套；
8.盒装抽取式，使用便捷；
9.无粉乳胶手套克重:5.5克；
10.保质期:3年。
	
	
	300
	盒
	
	

	15
	棉纱手套
	1.12付/袋；
2.75%棉+25%纱材质制成，弹性腕口；
3.具有良好的抗磨性、抗割性能；
4.720g/袋。
	
	
	300
	袋
	
	

	16
	电焊手套
	1.材质：全皮材质，牛二层芯皮涂层，弹性腕口；
2.重量：0.15kg；
3.耐磨等级：3级；
4.防割等级：1级；
5.耐撕裂等级：3级；
6.防刺穿等级：1级；
7.灵活性：能拾起小棒的最小直径：5mm，性能等级：5级；
8.水蒸气渗透性：≥10mg/（cm²▪h）；
9.水蒸气吸收性：8h内的水蒸气吸收性≥11mg/cm²
10.符合GB 42298-2022《手部防护通用技术规范》标准，提供检测报告。
	
	
	2
	双
	
	

	17
	头戴式电焊面罩
	1.佩戴方式：头戴式；
2.视窗尺寸：21.4*22.7(cm)；
3.阻燃性能：面罩材料燃烧速度不高于25mm/min；
4.执行标准：GB/T3609.1-2008《职业眼面部防护焊接防护 第1部分:焊接防护具》。
5.需提供具有CMA资质第三方检测机构检测报告，并在报告内标注3-4项参数所在位置。
	
	
	2
	套
	
	

	18
	实验室白大褂
	1.款式颜色:长款松紧长袖、牛奶白;
2.材质:聚酯纤维99%+导电纱1%；
3.面料采用抑菌剂，可抑制多种细菌微生物病原体。
	
	
	20
	件
	
	

	19
	防化围裙
	1.PVC防化围裙，可防护化学品轻微喷射；
2.规格：120*90cm，厚度0.3mm。
	
	
	5
	件
	
	

	20
	防化袖套
	1.PVC 材质，耐油，防水，性能优异；
2.长*宽：40*20cm。
	
	
	5
	对
	
	

	21
	防寒大衣
	1.款式：长款；
2.透气保暖面料制成，加长反光条，提高安全性能；
3.符合GB/T 2662-2017《棉服装》合格品、GB18401-2010B类《国家纺织产品基本安全技术规范》、
GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准的规定要求。
	
	
	5
	件
	
	

	22
	防电弧手套
	防护等级≥16cal,耐热、阻燃、不助燃、防静电、不熔融等
	
	
	2
	双
	
	

	23
	防电弧头罩
	防护等级≥16cal,耐热、阻燃、不助燃、防静电、不熔融等
	
	
	2
	个
	
	

	24
	防电弧服套装
	1.整套含上衣和裤子；
2.材质：兰精阻燃莫代尔+芳纶+抗静电纤维；
3.面料克重 215g/m²±5%；
4.防护等级≥16cal,耐热、阻燃、不助燃、防静电、不熔融等；
5.PH值：6.5，0甲醛含量；
6.耐皂洗、耐酸汗渍、耐碱汗渍色牢度（级）;变色≥4-5；沾色≥4-5；
7.耐摩擦色牢度（级）：干法≥4-5，湿法≥3-4；
8.断裂强度（洗后）N：经向≥840，纬向≥610；
9.断裂强度（洗前）N：经向≥850，纬向≥580；
10.撕破强力（N）：经向≥70，纬向≥60；
11.符合GB 8965.4-2022《防护服装 防电弧服》标准的规定要求。
	
	
	2
	套
	
	

	25
	护目镜
	1.防起雾,保障潮湿环境下视觉清晰度；
2.钮扣式间接通风口设计,有效防护液体喷溅；
3.高性能抗冲击PC镜片,可阻隔99% 紫外线；
4.弹性可调节针织头带；
5.符合GB14866-2023《眼面防护具通用技术规范》，需提供检测报告。
	
	
	20
	副
	
	

	26
	安全眼镜
	1.功能：防雾，防冲击，防液体喷溅，防紫外线；
2.符合标准GB14866-2023《眼面防护具通用技术规范》，《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》。
	
	
	20
	副
	
	

	27
	防尘口罩
	1.进口高效静电滤材，在同等防护效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适；
2.独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密合；
3.佩戴方式：头戴式；
4.可折叠式设计，便于保存和携带；
5.50只/袋、头戴式
6.符合国标 GB 2626-2019 KN90标准。
	
	
	30
	袋
	
	

	28
	KN95防护口罩
	1.对非油性颗粒物过滤效率：≥95%;
2.颈戴式设计，不易勒耳,提高佩戴舒适性及方便性；
3.符合GB2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准。
	
	
	30
	个
	
	

	29
	泡沫救生衣
	1.加厚加密防水牛津布，反光材料，聚乙烯泡沫组成；
2.橘黄色，带有夜间发光条；
3.侧边及中间有系带绑扎；
4.能使穿着者入水后保持人体垂直或后倾，头部高于水面，身体后仰；
5.浮力大于7.5kg;重量0.3kg；
6.含印深水生态字及logo，字体清晰不掉色。
	
	
	40
	件
	
	

	30
	腰包式自动救生衣
	1.款式：腰包式；
2.材质：聚氨酯；
3.充气方式：自动；
4.充气时间<5s；
5.浮力（N）≥150N；
6.所投产品经中国船级社CCS认可；符合ISO 12402-3:2006标准，需提供检测报告及中国船级社CCS证书。
	
	
	20
	件
	
	

	31
	防毒半面罩套装
	1.面罩结构：半面罩
2.面罩类别：双滤盒
3.呼吸阻力低，质地舒适，密封性好，能配合各种滤盒、滤棉使用，组合简单，佩戴轻便；
4.每套含2个防护有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、 甲醛等有毒有害气体的滤盒；
5.符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准要求；
6.符合《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准要求。
	
	
	40
	套
	
	

	32
	防毒全面罩套装
	1.面罩结构：全面罩；
2.面罩类别：双滤盒；
3.呼吸阻力低；视野好，质地舒适，密封性好，能配合各种滤盒、滤棉使用，组合简单，佩戴轻便；
4.每套含2个防护有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、 甲醛等有毒有害气体的滤盒；
5.符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准要求；
6.符合《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准要求。
	
	
	40
	套
	
	

	33
	滤盒
	1.可搭配本项目内的全面罩、半面罩使用防护气体；
2.防护有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、 甲醛等有毒有害气体；
3.符合标准GB 2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》、《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》。
	
	
	80
	对
	
	

	34
	子弹型耳塞
	1.耳塞全长2.5CM，底部直径1.5CM，往上逐渐收窄，至1/3处减少到1.1CM处左右，能很好的阻隔外界噪音；
2.子弹型设计，便于揉搓和进入耳道，同时符合人体力学设计，使耳道平均受力，对耳道的压迫小；
3.耳塞柔软舒适，佩戴压迫感低，且弹性好，很好的贴合耳道，长时间佩戴也舒适；
4.收纳方便，经防污处理，佩戴卫生；
5.200付/盒；
6.SNR37dB，NRR29dB。
	
	
	30
	盒
	
	

	35
	耳罩
	1.配备头戴式可调节可折叠支架；
2.可伸缩3.5cm，多层吸音棉耳垫；
3.符合GB 31422.2-2025《听力防护装备 第2部分:耳罩》标准。
	
	
	20
	个
	
	

	36
	LED强光手电筒
	1.铝合金材质；
2.可伸缩调焦，3档照射（强光、中光、爆闪），M80白激光，约1000流明；
3.配26650锂电池*1，配置2A充电头*1；
4.续航时长：4-6小时；
5.有输出功能，可做充电宝给手机充电；
6.符合GB 7000.204-2008《灯具 第2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具》、
GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分:一般要求与试验》标准，提供检测报告。
	
	
	30
	把
	
	

	37
	巡检头灯
	1.档位：多档可调；
2.最长续航：8h；
3.可伸缩调焦，具备防爆功能，需提供防爆证书；
4.照射距离≥200米；
5.具备防水功能。
	
	
	20
	个
	
	

	38
	应急灯
	1.符合GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
CNCA-C18-03:2024《强制性产品认证实施规则避难逃生产品》
CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则避难逃生产品消防应急照明和疏散指示系统产品》标准；
2.提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告及3C证书。
	
	
	20
	个
	
	

	39
	安全出口指示灯
	1.符合GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
CNCA-C18-03:2024《强制性产品认证实施规则避难逃生产品》CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则避难逃生产品消防应急照明和疏散指示系统产品》标准；
2.提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告及3C证书。
	
	
	20
	个
	
	

	40
	手提式干粉灭火器（4KG）
	1.有效时长：≥19s;
2.喷射距离：≥3.5m;
3.灭火级别和灭火种类：2A、55B、C、E;
4.使用温度：-20°C～60°C;
5.适用范围：A/B类初始火情;
6.充氮含量和压力：氮气含量95%，氮气1.2MPa(20℃)
7.灭火剂：ABC干粉（磷酸二氢铵含量75%，硫酸铵含量15%）；
8.需提供带有CNAS或CMA的检测报告与3C认证作为证明材料。
	
	
	200
	个
	
	

	41
	手提式干粉灭火器（8kg）
	1.有效时长：≥22s;
2.喷射距离：≥4.2m;
3.灭火级别和灭火种类：4A、144B、C、E;
4.使用温度：-20°C～60°C;
5.适用范围：A/B类初始火情;
6.充氮含量和压力：氮气含量99.5%，氮气1.2MPa(20℃)
7.灭火剂：ABC干粉（磷酸二氢铵含量75%，硫酸铵含量15%）；
8.需提供带有CNAS或CMA的检测报告与3C认证作为证明材料。
	
	
	50
	个
	
	

	42
	推车式干粉灭火器（35KG）
	1.有效时长：≥30s;
2.喷射距离：≥6m;
3.灭火级别和灭火种类：10A、233B、C、E;
4.使用温度：-20°C～60°C;
5.适用范围：A/B类初始火情;
6.充氮含量和压力：氮气含量99%，氮气1.2MPa(20℃)
7.灭火剂：ABC干粉（磷酸二氢铵含量75%，硫酸铵含量15%）；
8.需提供带有CNAS或CMA的检测报告与3C认证作为证明材料。
	
	
	20
	个
	
	

	43
	悬挂式干粉灭火器（6kg）
	1.全淹没灭火性能：进行A类火灭火试验，灭火装置应在喷射结束后40s内扑灭明火。灭火装置喷放结束后继续抑制10min后，试验室空间进行通风，木垛不应复燃；进行B类火灭火试验，灭火装置应在喷射结束后20s内灭火；
2.喷射性能：喷射时间≥4s，喷射剩余率≤4%；
3.使用温度：-10°C～50°C;
4.符合XF 602-2013标准；
5.需提供带有CNAS或CMA的检测报告与3C认证证书作为证明材料。
	
	
	20
	个
	
	

	44
	消防自救逃生面罩
	1.防护时间≥30分钟；
2.滤烟性能≥97％；
3.吸气阻力≤600pa，呼气阻力≤300pa；
4.防护头罩视野：总视野（%）≥70，双目视野（%）≥60，下方视野（%）≥38；
5.防护头罩透光率（%）≥85；
6.呼吸器的佩戴质量：≤355g；
7.符合GB21976.7-2012国家标准，产品认证实施规则：CNCA-C18-03:2020，产品认证实施细则:CCCF-CCC-13;需提供检测报告及3C认证证书。
	
	
	50
	个
	
	

	45
	普通灭火器箱
	1.材质：铁皮，厚度：0.6mm；
2.产品特点：双翻盖带立脚密封好；
3.整箱尺寸：500*335*185mm；
4.容量可放置2个4kg干粉灭火器。
	
	
	100
	个
	
	

	46
	普通灭火器箱
	1.材质：铁皮，厚度：0.8mm；
2.产品特点：双翻盖带立脚密封好；
3.整箱尺寸：720*380*200mm；
4.容量可放置2个8kg干粉灭火器。
	
	
	20
	个
	
	

	47
	不锈钢灭火器箱
	1.材质：304不锈钢，厚度0.6mm；
2.可放置2个4kg干粉灭火器；
3.尺寸：500*335*185mm。
	
	
	100
	个
	
	

	48
	不锈钢灭火器箱
	1.材质：304不锈钢，厚度0.8mm；
2.可放置2个8kg干粉灭火器；
3.尺寸：720*380*200mm。
	
	
	20
	个
	
	

	49
	反光锥
	1.高亮度反光条，含印深水生态字及logo，字体清晰不掉色；
2.橡胶大底，高度≥75CM ，底座≥25CM，重量≥5KG；
3.具有不易变形，抗老化，耐摔等特性。
	
	
	200
	个
	
	

	50
	警示带
	1.PE材质，12丝，柔韧性好，不易断裂；
2.6cm宽，200m长，颜色红白相间；
3.柔韧性好，不易拉断，颜色鲜艳、醒目。
	
	
	100
	卷
	
	

	51
	铁马
	1.规格：长度：1.5M ,宽度：1.0M；
2.主体采用铁管，外管采用直径42*0.9MM,内管采用直径19*0.7MM；
3.黄黑相间 ，黄色反光部分采用高亮度反光车贴；
4.防腐耐用，固定地脚稳定牢固。
	
	
	50
	个
	
	

	52
	安全围栏
	1.材料：高密度聚乙烯；
2.尺寸：1560*1000mm；外管直径50mm；
3.重量：≥12kg；
4.配有实心底座可360°旋转；
5.可根据要求定制logo及字；
6.可选黑、黄、红等颜色。
	
	
	150
	个
	
	

	53
	水马
	1.尺寸：H1800*L900
2.工艺：吹塑；
3.重量：≥10kg；
4.材质：采用优质HDPE 高密度聚乙烯材质制成；
5.特性：耐腐蚀、抗老化，可注水或沙，具缓冲强性，可衔接。
	
	
	20
	个
	
	

	54
	全身式安全带
	1. 44毫米蓝色聚酷材质，颜色醒目，便于检查；
2.所有金属部件均使用镀锌钢材质，更耐腐蚀；
3.胸带、腰带和跨带可以依据需求进行调节；
4.织带或绳在各调节扣内的最大滑移不高于5mm；
5.背部D形环，用于防坠落；
6.胸前带有一个D形环，可用于攀爬或教援作业；
7.安全搭扣不会在使用中脱开；
8.宽大的腰垫，为作业人员的腰部提供舒透保护；
9.腰部两侧的定位环用于工作定位，解放作业人员的双手；
10.腰带搭扣为快播口，使用方便；
11.重量约:1.65公斤；
12.符合EN 361、和GB 6095标准，提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	
	
	20
	套
	
	

	55
	全身式安全带（含缓冲包配双大钩）
	安全带规格参数：
1. 44毫米蓝色聚酷材质，颜色醒目，便于检查；
2.所有金属部件均使用镀锌钢材质，更耐腐蚀；
3.胸带、腰带和跨带可以依据需求进行调节；
4.织带或绳在各调节扣内的最大滑移不高于5mm
5.背部D形环，用于防坠落；
6.胸前带有一个D形环，可用于攀爬或教援作业；
7.安全搭扣不会在使用中脱开；
8.宽大的腰垫，为作业人员的腰部提供舒透保护；
9.腰部两侧的定位环用于工作定位，解放作业人员的双手；
10.腰带搭扣为快播口，使用方便；
11.重量约:1.65公斤；
12.符合EN 361、和GB 6095标准。提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告。

缓冲包规格参数：
1.由44毫米宽蓝色聚酯材料制成
2.缓冲带两端织带环上有保护套，延长使用寿命；
3.冲击作用力峰值小于6KN；
4.两端分别配有一个镀锌钢安全钩和两个脚手架安全挂钩；
5.长度(含安全钩):≥1.8米；
6.重量:≤1.64公斤；
7.符合EN 355标准，需提供证书。

需提供样品。
	
	
	20
	套
	
	

	56
	安全绳带挂钩
	1.参数:直径：14mm，长度：2m；
2.材质：聚丙烯；配2个自锁式大钩；
3.特点：阻燃、耐磨、耐老化。
	
	
	20
	条
	
	

	57
	救生圈
	1.橙色，加厚实心塑料，内河公海救生用，重量≥2.5KG，适合重量为90KG以内使用；
2.材质：高密度聚乙烯壳体；耐高低温，无皱缩，无破裂，不膨胀，不分解，抗老化；
3.救生圈从规定高度投落后，应无开裂或破碎；
4.救生圈外径不大于800㎜，内径不小于400㎜；
5.所投产品经中国船级社CCS认可，并提供证书；                          
6.提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	
	
	20
	个
	
	

	58
	救生绳包
	1.规格：直径10毫米，长度10米；
2.绳材质：丙纶长丝；
3.绳颜色：橙色；
4.包材质：牛津布配反光片；
5.辅助备件：漂浮手环和锁扣。
	
	
	20
	个
	
	

	59
	防汛沙袋（不含沙）
	1.尺寸：40cm*80cm（长*高）；
2.材质及工艺：加密有机硅材质，拉链款；
3.使用性能：结实耐用、耐腐蚀、防水性强。
	
	
	200
	个
	
	

	60
	消防水带
	1.材质：合成橡胶；
2.压力0.8MPa；口径65mm；长度25m；
3.爆破压力不低于2.6MPa；
4.扯断伸长率不低于300%；
5.扯断强度不低于20MPa；
6.含水枪、水带接扣，箍；
7.提供具备CMA、CNAS等资质的第三方检测机构出具的检测报告佐证。
	
	
	10
	条
	
	

	61
	消防枪头
	1.铝合金材质，DN65口径；
2.经久耐用，防腐蚀涂层，不易生锈；
3.符合GB 8181-2005《消防水枪》标准，消防S标。
	
	
	10
	个
	
	

	62
	消防卷盘
	1.整套含卷盘、软管、水枪头、进水阀门、挂板；
2.加厚PVC管，长度20m，高品质纯铜枪头，坚固耐用；
3.符合标准GB15090-2005《消防软管卷盘》。
	
	
	5
	套
	
	

	63
	消防栓箱
	1.配有玻璃款、加厚箱体、防水防潮；
2.采用优质1.0mm厚铁板、铝加工而成、链接合严密、高强度、耐用、静电喷漆、光滑亮光；
3.尺寸：80*65*24cm。
	
	
	5
	个
	
	

	64
	红蓝爆闪灯（含支架）
	1.材质：ABS塑料；
2.颜色：红色爆闪灯；
3.工作时间：≥7天；
4.配备三脚架；
5.太阳能板，防爆设计；双面四灯、红蓝频闪；智能光控。
	
	
	5
	套
	
	

	65
	作业围挡屏风
	1.高：970mm；
2.长：（单片）580mm,布艺折叠；
3.一套4片；
4.按所需内容单面印刷。
	
	
	5
	套
	
	

	66
	作业警示牌
	1.材质：铝板；
2.尺寸：30*40cm；
3.厚度：1.0mm；
4.工艺：晶格喷绘。
	
	
	5
	个
	
	

	67
	防坠器
	1.铝合金材质，长度10m，承重：100kg；
2.新型自锁式下挂钩；
3.采用航空级钢丝绳，多重股数拉力更强，有效缓冲；
4.采用合金钢D型卸扣与壳体连接；
5.橡胶材质皮垫，减少锁扣回弹对壳体的伤害。
	
	
	5
	个
	
	

	68
	对讲机
	1.电池容量：2800mAh；
2.功率：2W；
3.频率范围：430-440MHz；
4.具备语音播报、跳频扰频、读频保护等功能。
	
	
	5
	个
	
	

	69
	复合式洗眼器
	1.材质：304 不锈钢+黄色 ABS 防腐环氧树脂，主管壁厚 3mm，增加洗眼器在高强腐蚀性环境中的耐腐蚀性能；
2.性能：具有很好的抗酸、碱、盐、油等腐蚀性溶液的性能；
3.喷淋器冲淋流量：≥76L/min；
4.喷淋头最低点的垂直高度：2080mm~2440mm之间；在距离人站立面1520mm的位置范围直径达到510mm；
5.执行标准：国标 GB38144-2025。
	
	
	5
	套
	
	

	70
	防护用品物资柜
	1.柜体材质：优质冷扎钢，表面静电粉末喷涂，柜门材质：高强度可视化玻璃；
2.规格尺寸:高1700*宽400*长1200mm，三层可调节隔板；
3.厚度:1.0mm厚。
	
	
	5
	个
	
	

	71
	安全帽柜
	1.柜体材质：优质冷扎钢，表面静电粉末喷涂，柜门材质：高强度可视化玻璃；
2.可调节层板，分层存放共可放置28顶安全帽；
3.标准锁具，铝合金把手，舒适不划手；
4.硅胶圈可吸附门框，上下各2个防止未锁定状态门滑开；
5.多层工艺：静电喷涂层、耐锈处理层、奥式金刚层、碳锰钢层、碳素底钢层；
6.规格尺寸：高1700*宽360*长900mm；
7.厚度：1.0mm厚。
	
	
	5
	个
	
	

	总计(元)
	


※备注：
①数量仅为预估采购数量，实际以采购数量为准，按照实际数量和单价进行结算；
②请在上表中填写品牌、单价、总价等内容
2.交货时间：接到订单后5日历天到货，紧急情况24小时内到货，将货物通过安全的运输方式运送至指定的地点进行卸货，并调试至预定可使用状态。全年预估不少于30次的送货需求。
3.售后服务要求：专人负责售后跟踪服务，并提供售后服务承诺书等相关资料。




