	报价单

	序号
	项目内容
	实施内容
	成果文件
	单位
	数量
	单项（元，含  %税）
	小计（元，含  %税）

	1
	盐田水质净化厂污泥系统改造方案
	改造方案内容包括但不限于：
（1）设备的维修大修
维修大修方案编制：制定分级预防性维保制度、年度大修计划、错峰停机检修方案；明确管道防腐修复、换热器清洗翻新、板框滤板/滤布更换、特种设备（锅炉、压力容器及压力管道）的维修维护、更换老旧电控升级、易损件储备清单。维修大修结束后，设备设施及配套管路运行工况（温度、压力、液位）稳定，无异常状况（跑冒滴漏，异常震动、异常声音），全面恢复系统设备运行性能，降低故障率与运维能耗。

（2）除臭工艺的改造升级
工艺优化方案：车间密闭收集、负压风管改造、高效除臭工艺比选、风机变频节能、臭气在线监测配套设计；出具达标排放改造路线，车间全面实现负压密闭收集，无明显无组织逸散、有组织排放口无异味外溢，满足地方恶臭排放标准。

（3）压滤液厌氧处理
编制一套可落地的压滤液厌氧处理全流程改造整体方案，实现：高COD滤液厌氧降解、沼气就地资源化利用（优先使用配套现有地下压滤液池、地上压滤液罐及承压蒸汽锅炉供热）、厌氧消化液稳定达标后排入盐田水质净化厂，同步完成投资、运行成本、碳减排收益测算，满足立项、环评、施工图设计前期技术支撑要求。

（4）出泥燃料棒等资源化改造利用
[bookmark: _GoBack]编制一套全流程工艺方案：依托厂区现有污泥车间闲置场地、锅炉余热、厌氧沼渣及外部高热值固体废物通过调质-干化-掺混-挤压成型成套系统，将板框40%含水率泥饼加工为生物质燃料棒，湿泥饼经调质、余热干化、挤压成型制成标准生物质燃料棒，成品燃料棒密闭仓储后定期外运外销至外部热力企业，实现污泥减量化、无害化兼顾环保达标与能源收益。
	需提供以下文件纸质版、电子版：
改造方案（达到初设深度）、方案图、汇报材料
	项
	1
	
	

	总价（元，含  %税）
	


注：
1. 报价有效期：自公告发布之日起，三个月内。
2. 货币单位：人民币元。
3. 上表格式仅供参考，报价单位可结合实际情况细化服务内容及对应报价。

报报价单位（公章）：             
日期：       年  月  日


承诺函

本人XXX（填写法定代表人或其授权代理人名字）（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司（请填写公司全称）参加市政污泥事业部关于盐田水质净化厂污泥系统改造方案咨询服务项目采购（项目编号：    ）投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
XX公司（请填写公司全称）已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司（请填写公司全称）愿意无条件接受：
1.宣布XX公司（请填写公司全称）投标废标。
2.取消XX公司（请填写公司全称）的中标资格。
3.列入投标黑名单。
4.不予退还投标保证金。
特此承诺。


	投标人(盖章):
	

	法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）
	

	出具日期:
	年       月       日



营业执照及资质证书
（请提供报价单位的营业执照、资质证书扫描件并加盖公章）
投标人投标业绩表
致：深圳市深水生态环境技术有限公司
我方根据贵公司采购询价文件要求提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间      （拟投项目名称，污泥处理处置项目的设计服务业绩等） 真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：
	项目名称或使用单位
	物料类型
	项目规模/合同金额
	合同签订时间
	联系人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计：
	


重要提示：
1、 提供近三年类似污泥处理处置项目的设计服务业绩（扫描件并加盖公章）。
2、 投标人须提供项目合同关键页（须体现双方签字盖章的日期、项目内容、项目规模、物料类型）。若合同无法体现项目内容、项目规模、物料类型，需同步提供其他辅助证明材料补充证明，如中标通知书或项目初设文件关键页或项目可研文件关键页或用户证明，证明材料附在本表后即可。
3、若提供的合同或用户证明不能清晰地反映规模、数量、合同金额的，评审小组有权视为非有效业绩。若合同或中标通知书或用户证明是同一项目的只能作为一项有效业绩。

